Obchodný názov a adresa sídla uchádzača:

**Vlastný návrh uchádzača**

**Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky.**

**Názov predmetu zákazky: Zberný dvor Vyšný Medzev – Technika, Časť 1: Unimobunka**

| **Obchodný názov /typové označenie (doplní uchádzač podľa údajov výrobcu):**  **/** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celok | Časť | Parameter | MJ | Požadovaná hodnota  (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom) | Hodnota parametra predkladateľa ponuky  (uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať stručný ekvivalent Požadovanej hodnoty) |
| Unimobunka | Technická špecifikácia | Počet | ks | 1 |  |
| Dĺžka (vnútorná) | mm | min. 5500 |  |
| Šírka (vnútorná) | mm | min. 2100 |  |
| Výška (vnútorná) | mm | min. 2400 |  |
| Vonkajšie steny bez poškodenia | - | áno |  |
| Kovové dvere uzamykateľné | - | áno |  |
| Podlaha | - | min. drevoštiepková doska OSB s PVC |  |
| Elektrická prípojka | - | min. 220 V a min. 380 V |  |
| Zabudovaná elektroinštalácia | - | áno |  |
| Zabudované vnútorné osvetlenie LED žiarovkami (žiarivkami) | - | áno |  |
| Zabudovaný elektrický prietokový ohrievač teplej úžitkovej vody | - | áno |  |
| Zabudované elektrické vykurovanie | - | áno |  |
| Minimálne mestnosť pre pracovníka zberného dvoru a miestnosť s WC a umývadlom, s možnosťou pripojenia na flexibilnú vodovodnú a kanalizačnú prípojku | - | áno |  |
| Vetranie prirodzené otvárateľným oknom | - | áno |  |
| Tepelná izolácia | - | áno |  |
| Použiteľný ako krytý priestor pre pracovníka zberného dvoru a pre jeho osobné potreby | - | áno |  |
| Súvisiace služby: | | | | |
| Doprava na miesto prevádzky: | | | Áno |  |
| Osadenie na mieste prevádzky: | | | Áno |  |
| Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku | | | Áno |  |

Dátum:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby uchádzača:

      ..........................................................